	 [image: ]
	 
HOJA DE SEGURIDAD
NOM-018-STPS-2015
	Código 
	IN-LAB-008 

	
	
	Emisión 
	15-ene-2019 

	
	
	Versión 
	00 

	
	
	Nivel 
	5 



	 [image: ]
	 
HOJA DE SEGURIDAD
NOM-018-STPS-2015
	Código 
	IN-LAB-008 

	
	
	Emisión 
	15-ene-2019 

	
	
	Versión 
	00 

	
	
	Nivel 
	5 



[image: ]
[image: ][image: ] SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA | DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

1.1 Identificación del producto: 
Nombre comercial: SARRICIDA PREVENTIVO.
Descripción del producto: Mezcla líquida base agua formulada con agentes tensioactivos catiónicos (suavipasta), diseñada para acondicionar, suavizar y aromatizar fibras textiles durante el ciclo de enjuagado.
1.2 Otros medios de identificación: 
Sinónimos: Acondicionador de telas, suavizante textil.
Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla | Restricciones de uso: 
Uso pertinente: Suavizado y aromatización de ropa y textiles en procesos de lavado doméstico e industrial. Se recomienda diluir de 0.1 a 0.2 litros de producto por cada 10 litros de agua en el ciclo de enjuague (o según la capacidad de la carga de la lavadora).
Uso NO recomendado: No mezclar con detergentes aniónicos o cloro, ya que se neutraliza su efecto. No apto para consumo humano.
1.4 Datos del proveedor de la hoja de datos de seguridad: 
Fabricado por: Tidy Industrial del Noroeste Products.
Domicilio: Blvd. Del Rauquet y Av. Nuevo Nogales 83-B, Col. Nuevo Nogales, C.P. 84094, Nogales, Sonora, México. 
Teléfono: (631) 302 7506
Correo electrónico: adm.slmnog@gmail.com
1.5 Teléfono de emergencia: 
CENACOM: Interior de la República Mexicana: 01 800 00 41 300 (lunes a Domingo, 24 horas, 365 días). COATEA: Interior de la República Mexicana: 01 800 71 04 943 (lunes a viernes, 09:00 a 18:00 horas).
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2.1 Clasificación de la sustancia química o mezcla:
Clasificación SGA: 
Toxicidad aguda por ingestión (Categoría 5); Irritación cutánea leve (Categoría 3); Irritación ocular leve (Categoría 2B).
Efectos físico-químicos adversos: Producto no inflamable, no reactivo y estable bajo condiciones normales.
Toxicidad por ingestión: Puede causar malestar gastrointestinal leve si se ingiere en grandes cantidades.
2.2 Elementos de la etiqueta: 
Palabra de advertencia: ATENCION
Indicaciones de peligro: 
H303: Puede ser nocivo en caso de ingestión. | H316: Provoca una leve irritación cutánea. | H320: Provoca irritación ocular.
Consejos de prudencia (Códigos P) y emblema de seguridad que corresponde: 
· P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. 
· P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 
· P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. 
· P301 + P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se encuentra mal. 
Pictograma SGA correspondiente:
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	Nombre Químico / Componente.
	No. CAS
	No. ONU
	LMPE-PPT / CT / P
	IPVS
	S
	I
	R
	E
	% W
	Pictograma

	Agua  
	7732-18-5
	N.A.
	N.D.
	N.A
	0
	0
	0
	N.A.
	83.27%
	Ninguno

	Suavipasta (Amio cuaternario) 
	91995-81-2
	N.A.
	N.D.
	N.A.
	1
	0
	0
	N.A.
	4.00%
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	Esencia / Aroma
	Mezcla
	N.A.
	N.D.
	N.A.
	1
	1
	0
	N.A.
	0.80%
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	Benzoato de Sodio
	532-32-1
	N.A.
	N.D.
	N.A.
	1
	1
	0
	N.A.
	0.08%
	Ninguno

	Colorante Certificado Mezcla
	Mezcla
	N.A.
	N.D.
	N.A.
	0
	0
	0
	N.A.
	0.000002%
	Ninguno

	Dipropilenglicol (DPG)
	25265-71-8
	N.A.
	N.D.
	N.A.
	0
	1
	0
	N.A.
	0.00008%
	Ninguno


Nota: N.D. = No Determinado / N.A. = No Aplica. %W calculados según balances estequiométricos de formulación para un total de ~125.1 litros.
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4.1 Descripción de los primeros auxilios 
· Inhalación: No se esperan efectos por esta vía debido a la baja volatilidad. Si se presenta molestia por inhalación de aromas concentrados, trasladar a la persona al aire libre
· Contacto con la piel: Enjuagar la zona afectada con abundante agua limpia. Si se presenta irritación de forma persistente, acudir al médico.
· Contacto con ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua corriente durante un mínimo de 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si persisten las molestias, buscar atención médica.
· Ingestión: No inducir el vómito. Enjuagar la boca y beber uno o dos vasos de agua para diluir. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Solicitar atención médica si se presentan síntomas adversos.
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados Ojos: Ligero enrojecimiento y lagrimeo transitorio. 
· Ojos: Puede causar enrojecimiento leve e irritación transitoria. 
· Piel: El contacto prolongado sin enjuagar puede provocar sequedad o irritación leve en pieles altamente sensibles. 
· Ingestión: Puede causar náuseas, dolor abdominal leve o diarrea por la presencia de tensoactivos. 
· Efectos crónicos: No se conocen efectos crónicos por la exposición regular a los componentes diluidos de este producto.
4.3 Indicación de atención médica inmediata y tratamientos especiales: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.
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El producto no es inflamable bajo condiciones convencionales de almacenamiento y transporte. Si se ve involucrado en un incendio circundante, aplique los siguientes criterios:
5.1 Medios de extinción apropiados: Utilizar neblina de agua, polvo químico seco (PQS), dióxido de carbono (CO₂) o espuma regular apropiada para los materiales circundantes.
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla: La descomposición térmica debido al fuego circundante puede llegar a liberar óxidos de carbono (CO, CO₂) y trazas de óxidos de nitrógeno.
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: El personal de bomberos debe utilizar equipo de respiración autónomo (SCBA) y equipo de protección completo para combatir incendios estructurales. Enfriar los contenedores expuestos al fuego con agua pulverizada.
[image: ][image: ]SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE DERRAME | FUGA ACCIDENTAL


6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Utilizar calzado antideslizante y gafas de seguridad básica, ya que el producto derramado vuelve el piso extremadamente resbaladizo. Restringir el acceso a la zona del derrame al personal no protegido.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: Evitar que el producto concentrado penetre en alcantarillas, aguas superficiales o subterráneas en volúmenes industriales masivos.
6.3 Métodos y materiales de contención y limpieza: Derrames pequeños: Diluir con abundante agua y enviar al drenaje, o absorber con un trapo, tierra o material absorbente inerte y desechar. Derrames grandes: Contener el líquido mediante diques. Bombear o transferir el producto a contenedores de recuperación debidamente etiquetados. Lavar el área remanente con abundante agua para evitar caídas..
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7.1 Precauciones para una manipulación segura: Evitar el contacto directo con los ojos. Manipular el producto respetando las buenas prácticas de higiene industrial. No comer, beber ni fumar en las áreas de manejo y envasado.
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: Almacenar en envases plásticos herméticamente cerrados, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa y de temperaturas extremas (evitar la congelación). Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y materiales aniónicos.
[image: ][image: ]SECCIÓN 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL


8.1 Parámetros de control / Límites de exposición: No se han establecido límites de exposición ocupacional (LMPE-PPT) para la mezcla comercial por parte de la NOM-010-STPS.
8.2 Controles técnicos apropiados: Ventilación natural o mecánica general es suficiente para las condiciones normales de uso y fabricación.
8.3 Equipo de Protección Personal (EPP) 
· Protección ocular/facial: Gafas de seguridad de protección lateral en operaciones de envasado o fabricación a granel.
· Protección de la piel/manos: Uso de guantes de hule o nitrilo si se manipula el material concentrado por periodos prolongados durante la fabricación.
· Protección respiratoria: No se requiere equipo especial bajo condiciones normales de uso.
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	Propiedad
	Especificación

	Apariencia
	Líquido opaco, consistencia cremosa o lechosa uniforme

	Olor
	Suave / Floral (característico a suavizante)

	Color
	De acuerdo con el colorante certificado añadido

	pH (25°C)
	3.5 – 5.5 (Ajustado para estabilidad de tensoactivos catiónicos)

	Solubilidad
	Miscible completamente en agua

	Densidad (25°C)
	0.98 – 1.01 g/cm³

	Viscosidad
	Baja a media

	Inflamabilidad
	No inflamable.

	Biodegradabilidad
	Alta biodegradabilidad (tensioactivos catiónicos estándares)
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Reactividad: No reactivo bajo condiciones ambientales normales.
Estabilidad química: Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manejo.
Posibilidad de reacciones peligrosas: La reacción con metales como el aluminio puede desprender hidrógeno gas (altamente inflamable).
Condiciones que evitar: No se genera polimerización peligrosa ni reacciones violentas.
Materiales incompatibles: Detergentes aniónicos (los neutralizan), agentes oxidantes fuertes y cloro.
Productos de descomposición peligrosos: No se descompone a temperatura ambiente. En combustión extrema emite óxidos de carbono.
[image: ][image: ]SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA


Efectos agudos: Puede provocar una leve irritación en membranas mucosas y ojos por contacto directo.
Dosis Letal de Referencia (Componentes): Suavipasta: DL₅₀ oral (rata) > 2,000 mg/kg. Producto terminado clasificado como prácticamente no tóxico por ingestión.
Corrosión/irritación cutánea: No es corrosivo. Puede causar ligera resequedad transitoria en pieles sumamente sensibles.
Lesión/irritación ocular grave: Provoca irritación ocular leve pero reversible a los pocos días con enjuague continuo.
Carcinogenicidad / Mutagenicidad: Ninguno de los componentes está listado como carcinógeno por la IARC, NTP o la NOM-010-STPS.
[image: ][image: ]SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA


Toxicidad acuática: Prácticamente no tóxico para organismos acuáticos en las diluciones de uso doméstico ordinario. Evitar descargas masivas de producto puro en cuerpos de agua de forma directa.
Persistencia y degradabilidad: Los agentes tensioactivos contenidos en la suavipasta son completamente biodegradables de acuerdo con los métodos de prueba estándar.
[image: ][image: ]SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTO


Métodos para el tratamiento de los residuos: El residuo de producto diluido puede verterse al sistema de drenaje municipal siempre que las normativas locales ecológicas lo permitan. No verter producto concentrado de manera directa.
Manejo de envases: Los envases vacíos de polietileno de alta densidad (PEAD) deben ser enjuagados con agua (la cual puede usarse en el enjuague de ropa) y canalizarse para su reciclaje o reutilización según las leyes locales de residuos.
[image: ][image: ]SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE


· Regulación: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) / NOM-002-SCT/2011.
· Número ONU: N.A. (No clasificado como mercancía peligrosa para el transporte terrestre). Designación oficial de transporte: Suavizante para telas / Producto de limpieza no peligroso.
· Clase de peligro de transporte: N.A. (No Aplica).
· Grupo de embalaje: N.A. (No Aplica).
[image: ][image: ]SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA


Normas nacionales (México): 
NOM-018-STPS-2015: Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 
NOM-050-SCFI-2004: Información comercial - Etiquetado general de productos
Normas internacionales: Totalmente compatible con las directrices generales del Sistema Globalmente Armonizado (SGA / GHS) en su séptima edición revisada.
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Empresa 100% sonorense dedicada a la producción de soluciones de limpieza y mantenimiento. 
BIBLIOGRAFÍA: NOM-018-STPS-2015, NOM-010-STPS-2014, NOM-052-SEMARNAT-2005, Guía de Respuesta en Casos de Emergencia (GRE). 
Clasificación OSHA: Peligro de acuerdo con la Identificación de la Norma de Comunicación de Peligro (29CFR 1910.1200).
DEFINICIONES: HDS: Hoja de Datos de Seguridad. | IPVS: Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud. | LC50 / CL50: Concentración Letal 50%. | LD50 / DL50: Dosis Letal 50%. | LMPE-PPT: Límite Máximo Permisible de Exposición Promedio Ponderado en el Tiempo. | LMPE-CT: Límite Máximo Permisible de Exposición a Corto Tiempo. | LMPE-P: Límite Máximo Permisible de Exposición Pico. | mg/l: miligramo por litro. | mg/K: miligramo por Kilogramo. | No. de CAS: Chemical Abstracts Service. | No. de ONU: Organización de las Naciones Unidas. | ppm: partes por millón. | N.D.: No Determinado. | N.A.: No Aplica. 
Esta información se considera correcta, pero no exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad del producto. La información contenida en este documento se considera correcta y se proporciona únicamente como guía para el manejo seguro del producto, basada en el conocimiento actual de la mezcla y aplicable a las precauciones de seguridad estándar.
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